**ANNEX II OF TENDER DOCUMENTATION TECHNICAL SPECIFICATIONS/**

**PRILOG II DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Subject of procurement is supply and delivery of System rotogravure inks and overprint lacquer with corresponding hardener.

Predmet nabave je nabava i dostava za Sistem bakrotiskarskih boja i zaštitnog laka s pripradajućim učvršćivačem.

NOTE/NAPOMENA :

In TABLE 1 Tenderer shall complete column „Specifications offered“, defining in detail technical specifications of offered supplies (note: tenderer fills the exact specifications of offered supplies, the words “compliant” and , “equivalent „or “yes” etc. are not sufficient). Tenderer shall complete column „ Notes, remarks, references to documentation„ if it considers it necessary. Column „YES/NO“ is completed by the Contracting Authority. If not specified differently, Specifications Required are set out minimum technical requirements for the offered supplies and are not to be changed from the tenderer./

U TABLICI 1 Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Stupac « Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju » ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac « Ocjena DA/NE » ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

In TABLE 2 Tenderer shall complete only column „Offered“ with „+“ if item is offered or „-“ if item is not offered.

U TABLICI 2 ponuditelj će popuniti samo stupac „Ponuđeno“ sa „+“ ako se stavka nudi ili „-“ ako se stavka ne nudi.

**TABLE 1/TABLICA 1**

**System rotogravure inks and overprint lacquer with corresponding hardener. /Predmet nabave je nabava i dostava za Sistem bakrotiskarskih boja i zaštitnog laka s pripradajućim učvršćivačem.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Item/Stavka | 2. Specifications Required/Tražene karakteristike | 3. Specifications Offered/ Ponuđene karakteristike  | 4. Notes, remarks, references to documentation/ Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju | 5. Notes (yes/no)/ Ocjene (da/ne) |
| 1. | Purpose/Namjena | Printing aluminium foil for coffee cups/ Tisak aluminijske folije za izradu kapsule kave |  |  |  |
| 2. | Type of substrate/ Vrsta podloge | Al foil –primed polyester stoving (gold) lacquer/ Aluminijska folija sa temeljnim (zlatnim) lakom |  |  |  |
| 3.  | Colour\*/Boja\* | Rotogravure Series/ Serija za bakro tisak |  |  |  |
| 4. | Properties/Svojstva | Ink adhesion on the corresponding stoving (polyester based, gold) lacquer/ Adhezija boja na pripadajući temeljni (polyester ) lak (zlatni)  |  |  |  |
| 5. | Heat resistance/Otpornost na temperaturu | 280-300°C for 2 sec./ 280-300°C za 2 sek. |  |  |  |
| 6. | Deepdrawability/Duboko izvlačenje | Two step deep draw/Dvostupanjsko duboko izvlačenje |  |  |  |
| 7. | Additional requirements/ Dodatni zahtjevi | Resistance in coffee preparing process/ Otpornost u postupku pripreme kaveShort curing time/Kratak rok umrežavanja Resistance to MEK wrap test >30/Otpornost na MEK test >30Very low migration potential/Nizak stupanj potencijano migrirajućih komponenti |  |  |  |
| 8. | Certificate/Certifikati | Certificate of compliance/Certifikat o sukladnosti Test certificate/ Certifikat kvalitete |  |  |  |

**TABLE 2 – rotogravure inks and overprint lacquer with corresponding hardener/**

 **TABLICA 2 – bakrotiskarske boje i zaštitni lak s pripradajućim učvršćivačem**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item no./Broj stavke** | **Item Description/Opis stavke** | **Color Index (C.I.)/Indeks Boje** |  | **Offered (+/-)/****Ponuđeno (+/-)** | **Notes (to be filled by Contracting Authority/Ocjene (Ispunjava naručitelj)**  |
| **1.** | **YELLOW-ACETON FREE/ŽUTA-BEZ ACETONA** | **P.Y. 180** |  |  |  |
| **2.** | **YELLOW-ACETON FREE/** **ŽUTA-BEZ ACETONA** | **P.Y. 83** |  |  |  |
| **3.** | **RED -ACETON FREE/ CRVENA-BEZ ACETONA** | **P.R. 166** |  |  |  |
| **4.** | **RED-ACETON FREE/ CRVENA-BEZ ACETONA** | **P.R. 146** |  |  |  |
| **5.** | **RED-ACETON FREE/ CRVENA-BEZ ACETONA** | **P.R. 122** |  |  |  |
| **6.** | **VIOLET-ACETON FREE/ LJUBIČASTA-BEZ ACETONA** | **P.V. 23** |  |  |  |
| **7.** | **CYAN-ACETON FREE/CIJAN-BEZ ACETONA** | **P.B. 15** |  |  |  |
| **8.** | **GREEN-ACETON FREE/ ZELENA-BEZ ACETONA** | **P.G. 7** |  |  |  |
| **9.** | **BLACK-ACETON FREE/ CRNA-BEZ ACETONA** | **P.Bk. 7** |  |  |  |
| **10.** | **WHITE/BIJELA** |  **P.W. 6** |  |  |  |
| **11.** | **EXTENDER VARNISH-ACETONE FREE- / LAK ZA MJEŠANJE BOJA**  | **N/A** |  |  |  |
| **12.** | **PROTECTIVE LACQUER WITH DEEP DRAW ADDITIVE (LOW COF) / ZAŠTITNI LAK SA ADITIVOM ZA DUBOKO IZVLAČENJE** | **N/A** |  |  |  |
| **13.** | **HARDENER/ UČVRŠĆIVAČ** | **N/A** |  |  |  |